**ОНД по Мглинскому району доводит до сведения директоров, руководителей образовательных учреждений, объектов культуры и объектов с массовым пребыванием людей ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, направленные на предупреждение пожаров, гибели и травматизма людей в период проведения Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий.**

1. При проведении Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий в учреждениях с массовым пребыванием людей стоящих на балансе районной администрации, необходимо назначить лиц, ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности в силу действующих нормативных правовых актов. Ответственные лица, устроители мероприятий, перед началом этих мероприятий должны тщательно осмотреть помещения и убедиться в их полной готовности в противопожарном отношении.

2. Проведение праздничных мероприятий должно осуществляться в зданиях (учреждений), оборудованных активными средствами защиты (автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), а также исправной телефонной связью.

3. Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации (в том числе световые указатели "Эвакуационный (запасный) выход", "Дверь эвакуационного выхода"), должны постоянно находиться в исправном и включенном состоянии.

4. Во всех помещениях задействованных в проведении праздничных мероприятий на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны, а также должны иметься первичные средства пожаротушения (огнетушители) на случай возникновения пожара.

5. В зданиях при единовременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть вывешены планы эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система оповещения людей о пожаре. В дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре должна быть разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей.

6. В помещениях с массовым пребыванием людей не допускать загромождение мебелью, оборудованием и другими предметами дверей, люков на балконы и лоджий, переходов в смежные секции и выходов на наружные эвакуационные лестницы. Стены и потолки помещений не должны быть облицованы или окрашены горючими материалами.

7. Не допускать в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание 50 и более человек. В зданиях IV и V степени огнестойкости одновременное пребывание 50 и более человек допускается только в помещениях первого этажа.

8. При организации и проведении новогодних праздников:

- использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющих на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями;

- елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;

- иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;

- при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т. п.) она должна быть немедленно обесточена.

Запрещается:

- проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;

- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;

- украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

- одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;

- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;

- использовать ставни на окнах для затемнения помещений;

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.;

- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;

- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

9. При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц, членов добровольных пожарных формирований или работников пожарной охраны.

10. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания, возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа.

11. Не допускать загромождение эвакуационных путей и выходов (в том числе проходов, коридоров, тамбуров, галерей, лестничных площадок, маршей лестниц, дверей, эвакуационных люков) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов.

12. В зданиях с массовым пребыванием людей на случай отключения электроэнергии у обслуживающего персонала должны быть электрические фонари, не менее одного на каждого работника дежурного персонала.

13. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с массовым пребыванием людей должны надежно крепиться к полу.

14. В местах с массовым пребыванием людей эксплуатацию электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике.

При эксплуатации действующих электроустановок запретить:

- эксплуатацию электропроводов и кабелей с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.

**ОНД по Мглинскому району**